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Введение и эксплуатация
Общее введение
·Данное руководство по техническому обслуживанию содержит техническую информацию по спецификациям, диагностике, регулировке и обслуживанию Zotye.
·После систематического изучения этого руководства сотрудники по техническому обслуживанию, уполномоченные компанией Zotye, будут доступны для улучшения обслуживания всех владельцев автомобилей Zotye.
·Когда в руководстве упомянуты продукты, запчасти или специальные инструменты, мы особенно рекомендуем вам купить оригинальные запчасти для обслуживания..
Специальные инструменты
В данном руководстве по техническому обслуживанию, содержащем специальные инструменты для ремонта (с соответствующими иллюстрациями), можно приобрести через компанию Zotye.
Важная информация безопасности

Убедитесь в том, что вы понимаете основные процедуры обеспечения безопасности технического обслуживания и носите соответствующую одежду, используйте безопасное оборудование. При выполнении любых задач по техническому обслуживанию особое внимание следует обратить на следующее:
- Перед ремонтом прочитайте все инструкции и убедитесь, что все соответствующие защитные меры, инструменты и детали готовы, а также безопасность и полное внедрение навыков, требуемых задачей.
- В стуке, бурении, размалывая или воздухе, на который герметизируют, жидкостях и весенней рабочей среде, Вы должны носить подходящие небьющиеся стекла, защитные очки или глазной щит, чтобы защитить глаза. Если другой ремонт может привести к травмам глаз, вы также должны носить защиту глаз..
- При необходимости с использованием других средств защиты, таких как перчатки и защитные туфли.
- При использовании подъемников или домкратов транспортные средства, обеспечивающие безопасность транспортных средств. Если вам придется пользоваться поддержкой Jack, обратите внимание на безопасность себя и других.

- При сварке надевайте надежный сварочный шлем, перчатки и ботинки, чтобы защитить себя.

- При покраске надевайте надежные защитные маски, очки и перчатки, избегайте контакта с краской и вредными химическими веществами. Рисовать можно только в хорошо проветриваемом сарае.
Введение ремонта

- Процедуры диагностики и ремонта, предусмотренные в настоящем руководстве, могут использоваться только профессиональными специалистами, имеющими соответствующую квалификацию. Без соответствующей подготовки и использования соответствующих инструментов и оборудования, если вы попытаетесь диагностировать транспортное средство и его техническое обслуживание, это создаст угрозу безопасности для себя или для других людей или транспортного средства.
-Это руководство содержит подробные сведения о правильных методах и процедурах ремонта и технического обслуживания. При выполнении определенных шагов необходимо использовать специальные инструменты и указанное оборудование. Любой персонал, который не использует средства замены, рекомендованные Zotye, или использует другие процедуры технического обслуживания, должен быть уверен в том, что это касается личной безопасности и безопасности транспортных средств, находящихся под угрозой.

- При необходимости замены запасных частей следует использовать оригинальные запасные части, предоставленные Zotye.
Стандартное руководство семинара

Транспортное средство в мастерской

При ремонте транспортного средства в мастерской необходимо обеспечить следующее:

- Использование стояночного тормоза или фиксированных колес для предотвращения движения транспортного средства.

- Снимите ключ при работе перед транспортным средством.
- Если Вы хотите запустить транспортное средство в мастерской, Вы должны обеспечить мастерскую хорошо вентиляцией или использовать трубы выхлопного газа для откачки выхлопного газа.
- При необходимости должно быть достаточно места для подъема автомобиля и замены шин.

- Только при наличии предохранительных колодок можно начать техническое обслуживание моторного отсека.

- Отсоедините батарею от источника питания при ремонте двигателя и днища транспортного средства или подъеме транспортного средства.

[image: image1.wmf] Предупреждение: Когда автомобиль находится под дуговой сваркой, Вы должны отключить аккумуляторную батарею и проводку генератора переменного тока, чтобы избежать чрезмерного тока и заглушить аккумуляторные батареи и внутренние части двигателя.
- Если вы используете сварочное оборудование на транспортном средстве, вы должны поставить огнетушители поблизости.
Буксирование автомобиля

[image: image2.wmf] Предупреждение: Во время тяги выключатель зажигания или выключатель ключа должны быть расположены в положении "ACC" (и включить замок рулевого управления и предупреждающие огни), таким образом сигнальные огни поворота, рога и тормозные огни могут работать правильно, иначе это приведет к травме личности.
[image: image3.png]


 Внимание: Подвижный буксирный крюк имеет левую резьбу, перед буксировкой он должен быть полностью завинчен. При необходимости буксировки транспортных средств следует использовать буксировочный крюк. Во избежание заворачивания троса вокруг кузова транспортного средства один конец троса для перевозки груза должен быть плотно закреплен на крюке, а другой конец должен быть соединен с другим транспортным средством.
Подключите вспомогательную батарею к проводам перемычек


[image: image4.wmf] Предупреждение: Если вспомогательная батарея заряжена и газируется, закройте вентиляционное отверстие вилками или влажной одеждой при соединении с перемычками, чтобы уменьшить опасность взрыва дугового зажигания при соединении перемычек. Если не следить за этим процессом, это приведет к травме личности.
 
[image: image5.wmf]Предупреждение: короткое замыкание приведет к разрядке батареи, транспортное средство будет по-прежнему иметь цепь под напряжением даже после отключения нормальной цепи. Если соединить провод перемычки, это вызовет деформацию оболочки. 
[image: image6.wmf]Предупреждение: Когда транспортное средство не может быть запущено, метод соединения запуска можно считать единственным способом запустить транспортное средство. И в этом случае, во избежание повреждения аккумулятора транспортного средства, Вы должны немедленно зарядить его.
- Необходимо проверить пропускную способность провода перемычки или использовать провод большой нагрузки
- Убедитесь, что напряжение вспомогательной батареи совпадает с напряжением аккумуляторной батареи транспортного средства. Два аккумулятора должны быть подключены параллельно.

- Перед подключением провода перемычки необходимо проверить, что цепь управления выключателем отключена. На момент финальной проводки это снизит генерацию дуги.
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[image: image8.wmf] Внимание! При подключении проводов к аккумулятору необходимо убедиться, что провода перемычек не контактируют друг с другом или через корпус транспортного средства соединяются с землей.
При наличии короткого замыкания в проводной цепи перемычки аккумуляторная батарея с полным зарядом может производить более 1000A и создают сильную дугу. Запрещается нагревать провода перемычки и стяжные стойки, возможен взрыв батона. Если не следовать этому правилу, это нанесет вред здоровью.
Провода перемычек должны быть соединены следующим образом:

- Подключитесь к положительному полюсу вспомогательной батареи, а затем к отрицательному

Столб аккумуляторной батареи транспортного средства.

- Кабель с отрицательным полюсом вспомогательной батареи должен быть соединен с клеммой заземления, которая должна находиться на расстоянии не менее 300 мм от аккумуляторной батареи транспортного средства, например, с проушинами двигателя.

- Перед отключением проводов перемычки следует уменьшить частоту вращения двигателя, включить вентилятор или задний выключатель размораживания.

Уменьшите высокое напряжение провода перемычки при отсоединении провода перемычки от менее заряженной батареи.
- Отсоедините провода перемычки в обратном порядке соединения, не допускайте короткого замыкания конца проводов.

- Невозможно использовать генератор для восстановления батареи. Потому что если вы используете генератор для зарядки батареи, вы должны дать двигателю непрерывную работу более 8 часов, когда нет другой нагрузки батареи.
Очистка частей

Перед повторным сборкой запасных частей их необходимо сначала тщательно очистить, а затем проверить, собрать.

Очистка метода:- С помощью мягкой щетки удалить накопившуюся грязь.

- Вытрите тряпкой.

[image: image9.wmf] Предупреждение: Сжатый воздух будет содержать более высокую воду, особенное внимание при очистке запасных частей гидросистемы.
- Для очистки грязи используйте сжатый воздух. (При использовании этого метода следует носить защитные очки)

- Используйте пылесос для очистки сухой пыли. Этот способ обычно используется для очистки пыли от фрикционных пластин.

- Способ очистки пара

[image: image10.wmf] Предупреждение: Большинство растворителей опасны для вашего здоровья, необходимо с осторожностью относиться к

Избежать вреда человеческому телу.


[image: image11.wmf] Внимание! Вы должны использовать специальные

Чистящее средство для очистки некоторых частей и

Компоненты, такие как компоненты гидравлического тормоза, электрические узлы и т.д.
Важная калибровка измерительного оборудования

[image: image12.wmf] Предупреждение: Не следующие предложения могут привести к травмам или повреждению компонентов.
Некоторые из ключевых инструментов или оборудования очень важны, например, ключ, мультиметр, анализатор выхлопных газов и испытательные линии, такое оборудование должно быть регулярно в соответствии с инструкциями изготовителя для калибровки
Тестовая программа

Целью диагностической программы является создание рабочей программы для каждой конкретной диагностической ситуации. Для каждого из диагнозов вы должны следовать аналогичной схеме:

Повышение эффективности диагностики транспортного средства. Хотя следующие диагностические программы:

Пронумеровано, но вам не нужно выполнять последовательно, он сможет успешно диагностировать неисправность. Заключительным шагом в диагностической программе должно быть техническое обслуживание и ремонт для проверки ситуации. Таблица сравнения правильных диагностических программ.
	No.
	Процедура диагностики

	1
	Проверка жалоб клиентов: Первая часть этого шага состоит в том, чтобы максимально запросить информацию у клиента. Установил ли клиент вложения самостоятельно? Когда происходит такая ситуация? Где это происходит? Как долго длится эта ситуация? Как часто это происходит? Чтобы проверить наличие проблем, связанных с клиентами, технические специалисты должны быть знакомы с обычной операционной системой, для получения необходимой информации см. руководство пользователя или руководство по техническому обслуживанию.

	2
	Предварительный осмотр: тщательный визуальный осмотр, проверка записей технического обслуживания, обнаружение ненормального звука или запаха, сбор диагностической информации кода неисправности для эффективного технического обслуживания.

	3
	Выполните плановую диагностическую проверку системы: один или несколько диагностических кодов неисправностей могут не иметь возможности объяснить наличие проблем в системе, цель - запустить системную проверку, чтобы убедиться, что система в норме, чтобы техник мог принять методический метод диагностики.

	4
	Ознакомьтесь с техническими бюллетенями и другими руководствами по техническому обслуживанию: использование в режиме реального времени коммуникация.

	5
	· · Хранение диагностических кодов неисправностей: строгое соответствие указанной таблице диагностических кодов неисправностей для эффективного обслуживания.

· · Симптомы не имеют диагностических кодов проблем: выберите свой симптом из таблицы симптомов, следуйте диагностической процедуре или рекомендации для завершения ремонта или обратитесь к соответствующим компонентам и системам

· проверки.

· · Неопубликованная диагностика: анализ проблем, составление диагностического программы. Принципиальная схема цепи позволяет проверить заземление, входные и выходные цепи системы. Он также может идентифицировать соединение и другие части цепи с количеством соединений, проверить положение компонентов, убедиться в наличии компонентов, проверить, подвергаются ли соединители или провода воздействию экстремальных температур, влажности, антифризной дорожной соли или других коррозионных веществ. Используйте принципиальную схему, описывающую операционную систему и схему системы.

· · Прерывистый отказ: прерывистый отказ, это отдельные эпизоды отказа, генерируемые только при соблюдении условий. Вообще говоря, периодические неисправности вызваны неисправностями электрических соединений и проводников, функциональным неисправностью компонентов, EMI/RFI и модернизированного оборудования. Объедините знания технических специалистов и имеющуюся информацию по техническому обслуживанию и используйте ее для оценки симптомов и состояния, описанных заказчиком.

· · Используйте таблицу проверки или другие методы для идентификации компонентов, следуйте рекомендациям относительно периодических отказов в руководстве по техническому обслуживанию.

· · Управление транспортным средством в соответствии с конструкцией: при нормальной эксплуатации, если есть ситуация, описанная заказчиком, то показывающая ситуацию, описанную заказчиком, может быть нормальной. Но нужно подтвердить ситуацию с помощью другого транспортного средства, а также объяснить свои выводы и работу системы.

	6
	Повторная проверка проблемы: Если технические специалисты не смогли определить проблему, необходимо повторно проверить проблему, это может быть прерывистый отказ или нет проблем.

	7
	Техническое обслуживание и проверка ситуации: После определения причины неисправности выполните техническое обслуживание и проверьте правильность работы. Проверьте, устранены ли симптомы, этот процесс, возможно, потребуется дорожное испытание транспортного средства.


· Предупреждения, предупреждения и важные объявления
· Определить предупреждение и предостережение
Программа диагностики и ремонта в данном руководстве по технической эксплуатации включает общие и специальные предупреждения и предупреждения. Компания Zotye предоставляет информацию по техническому обслуживанию, которая помогает техникам диагностировать и ремонтировать транспортные средства, и транспортные средства могут работать нормально. Однако если не следовать рекомендуемому методу, это было бы опасно. Подготовка предупреждений и мер предосторожности заключается в том, чтобы избежать опасности, но не всю опасность можно предвидеть, эти вопросы будут подготовлены в заметном положении в руководстве по техническому обслуживанию.


[image: image13.wmf] · Внимание! Предупреждения и меры предосторожности призваны предотвратить следующую ситуацию:

• Повреждение транспортного средства

• Причинение телесных повреждений

• Ненужное техническое обслуживание транспортного средства

• Ненужная замена запасных частей

• Неправильный ремонт или замена запасных частей транспортного средства.

Любые предупреждения или меры предосторожности в обзоре появляются в каждой системе.
Определение предупреждения


[image: image14.wmf] · Предупреждение: оно требует от Вас принятия необходимых мер при наличии инструкций по предупреждению. Если проигнорировать эту инструкцию, это вызовет следующие последствия:

• Техники, наносящие серьезный ущерб

• Тяжкий вред другим людям в рабочей зоне

• В случае неправильного технического обслуживания транспортного средства это серьезно повлияет на безопасность транспортного средства.
Definition of Осторожно

[image: image15.wmf] Осторожность: обращайте особое внимание на необходимые или запретительные меры. Если Вы

Проигнорируйте эту инструкцию, это вызовет следующие последствия:

• Повреждение транспортного средства

• Ненужное техническое обслуживание транспортного средства

• Ненужная замена запасных частей• 
· Система или запасные части работают неправильно после технического обслуживания

• Повреждение любой системы или компонента, зависящее от нормальной работы системы или компонента технического обслуживания

• Повреждение крепежа, общих инструментов или специальных инструментов

• Использование хладагента, масла или другого основного масла

Определение важных объявлений:
[image: image16.wmf] Важные объявления:
 В заявлении подчеркивались необходимые характеристики процедуры диагностики или ремонта. Важные объявления для следующих целей:

• Четкие процедуры

• Предоставление дополнительной информации для выполнения программы

• Обеспечение основных причин рекомендуемой работы программы

• Предоставление полезной информации для эффективного выполнения программы

• Предоставьте технический персонал предыдущий опыт, чтобы он мог выполнять процедуры гораздо проще.
Предупреждение о системе ввода без ключей


[image: image17.wmf] Предупреждение: вы должны связаться с соответствующим лицом в Zotye послепродажного обслуживания сразу после того, как система ввода без ключа повреждена или вы потеряли смарт-ключ. Никогда не пытайтесь восстановить, изменить или установить самостоятельно.
Предупреждение о системе запуска ключей 
[image: image18.wmf] Предупреждение: При повреждении соответствующей части системы запуска ключа не ремонтируйте и не модифицируйте в частном порядке во избежание дальнейшего повреждения транспортного средства или системы.
Treatment of ABS Warning

[image: image19.wmf] Предупреждение: некоторые части антиблокировочной тормозной системы (АБС) нельзя отремонтировать отдельно. Это приведет к травме или сбою в работе системы при попытке удалить или отсоединить некоторые компоненты.

[image: image20.wmf] Предупреждение: Когда рабочая батарея может создавать взрывоопасные газы. Батарея содержит коррозионные кислотные вещества, тока интенсивности во время работы батареи достаточно, чтобы вызвать ожоги. Поэтому при работе с батареей необходимо соблюдать следующие правила:
Обязательно надевайте защитные очки.

• По возможности не наклоняйтесь над верхней частью батареи.

• Не ставьте батарею вблизи открытого пламени или искр.

• Не допускайте контакта аккумуляторной кислоты с глазами или кожей.

• При контакте немедленно тщательно промыть водой.

• Обратиться за немедленной медицинской помощью.
Предупреждение об отключении

Батарея


[image: image21.wmf] Предупреждение: Перед ремонтом любых электрических компонентов ключ зажигания должен находиться в положении блокировки OFF или LOCK, а все электрические нагрузки должны быть закрыты как

OFF, если в процедуре не указано иное. Если инструмент или устройство доступны в режиме реального времени, то необходимо также отсоединить кабель батареи. Нарушение этих инструкций по технике безопасности

Они могут привести к личным травмам и/или повреждению транспортного средства или деталей.
Предупреждение о тормозной пыли

[image: image22.wmf] Предупреждение: При ремонте тормозных деталей колеса. Избегайте следующего:

• Не шлифуйте тормозные накладки

• Не используйте песчаные тормозные накладки

• Не используйте сухую щетку или сжатый воздух для очистки тормозных частей колеса

Некоторые модели или дополнительная установка тормозных деталей могут содержать некоторые асбестовые волокна. Он может быть смешан с пылью, вдыхание пыли вызовет серьезные личные травмы. Вы должны использовать влажную ткань для очистки всех пыли на тормозных частях. На рынке есть некоторые операции по очистке оборудования, эта влажная очистка может предотвратить попадание волокон в воздух.
Warning about brake fluid irritating

[image: image23.wmf] Предупреждение: Тормозная жидкость стимулирует прилипание к глазам и коже. После вскрытия следует принять следующие меры:

• Контакт с глазами - тщательно промыть водой.

• Контакт с кожей - мытье мылом и водой

• Если проглотили - немедленно идите к врачу.
Warning about brake pipe replacement

[image: image24.wmf] Предупреждение: Обязательно используйте двойноеСТАЛЬНАЯ ТОРМОЗНАЯ ТРУБА ДЛЯ ЗАМЕНЫ ТОРМОЗНЫХ ТРУБ. Мы не рекомендуем использовать другие типы труб, иначе это вызовет отказ тормозной системы. Будьте осторожны при расположении и фиксации сменных тормозных труб. Обязательно используйте правильные крепления, замените тормозную трубу в исходном положении. Неправильное расположение и фиксация тормозной трубы могут повредить тормозную трубу и тормозную систему, что приводит к травмам.
Предупреждение о вдыхании R-134a
 
[image: image25.wmf] Предупреждение: Избегайте дыхания хладагента системы кондиционирования воздуха и смазочных паров или тумана, контакт с ними может раздражать глаза, нос и горло, вы должны работать в хорошо проветриваемой области. Используйте сертифицированное оборудование для технического обслуживания для удаления R-134a из системы кондиционирования воздуха, если происходит утечка системы, необходимо проветрить рабочую зону перед продолжением технического обслуживания, вы можете получить другую соответствующую информацию о здоровье и безопасности от производителей хладагента и смазочных материалов
Предупреждения об электронном вентиляторе радиатора

[image: image26.wmf] Предупреждение: Вентилятор под капотом двигателя запустится и повредит людей, даже когда двигатель не работает. Руки, одежда и инструменты должны находиться далеко от любого электрического вентилятора под капотом.
Предупреждения о трубе для выбросов топлива и испарений


[image: image27.wmf] Предепреждение: Для снижения риска возгорания и ранения соблюдайте следующие инструкции:

• При монтаже замените все треснувшие, поцарапанные или поврежденные нейлоновые топливные трубы. Не пытайтесь отремонтировать нейлоновые топливопроводы.

• При установке новой топливной трубы невозможно опрокинуть зажим топливного пучка непосредственно молотком, повреждение нейлоновой трубки может привести к утечке топлива.

• При использовании горелки рядом с нейлоновой паровой трубой обязательно накройте паровую трубу влажным полотенцем. Кроме того, запрещается парковать транспортное средство при температуре выше 115 ° C более 1 часа.

Или не парковаться в одинокий раз в температуре выше 90 ° C.

• Перед подключением фитингов топливопровода убедитесь, что на наконечник наружной трубки нанесено небольшое количество капель чистого масла двигателя, чтобы обеспечить правильную пересоединение и предотвратить возможную утечку топлива. При нормальной работе внутреннее уплотнительное кольцо трубного соединения расширяется. С -

Нет смазки, она не может быть повторно

связанный правильно.
Предупреждение о утечке топливомера


[image: image28.wmf] Предупреждение Накройте давление топлива в соединении ватными полотенцами, чтобы предотвратить возгорание и травмы. Полотенца могут поглощать утечку топлива при подключении датчика давления топлива. Положите полотенца в подходящий контейнер после подключения топливомера.
Предупреждение о фитингах топливного трубопровода


[image: image29.wmf]у Перед подключением фитингов топливных труб убедитесь, что наконечник наружной трубки имеет несколько капель чистого масла двигателя, чтобы избежать возгорания и травм. Для обеспечения надлежащего повторного подключения и предотвращения возможной утечки топлива. При нормальной работе внутреннее уплотнительное кольцо трубного соединения расширяется. Поэтому его нельзя правильно подключить, если не смазать.
Предупреждение о хранении топлива


[image: image30.wmf] Предупреждение Не кладите топливо в открытый контейнер, не храните его в открытом контейнере, иначе это вызовет пожар или взрыв.
Предупреждение о бензине/бензиновых парах


[image: image31.wmf] Предупреждение Бензин или пары бензина чрезвычайно легковоспламеняются. Если есть источник возгорания, он загорится. Вы не должны получать или хранить бензин или дизельное топливо с открытым контейнером. В противном случае это вызовет пожар или взрыв. Рядом должны быть сухие химические огнетушители.
Предупреждения о перемещении деталей и горячих поверхностей


[image: image32.wmf] Предупреждение Не прикасайтесь к движущимся частям и горячим поверхностям при работе двигателя во избежание травм
Предупреждение о перемещении крышки расширительного бака


[image: image33.wmf] Предупреждение Во избежание ожогов не снимайте колпачок радиатора или вспомогательный колпачок радиатора до того, как двигатель охладится. Если снять колпачок радиатора или вспомогательный колпачок радиатора, когда двигатель и радиатор еще остыли, система охлаждения выпустит заваривающую жидкость и пар высокого давления.
Предупреждение о сбросе топлива

[image: image34.wmf] Предупреждение Перед ремонтом компонентов топливной системы, во избежание возгорания и травмы, повторно выдержите давление топливной системы. После сброса давления в системе при ремонте топливопровода или фитингов будет разлито небольшое количество топлива. Во избежание телесных повреждений перед отсоединением накрыть регулятор и арматуру топливопровода хлопчатобумажным полотенцем и адсорбировать утечку топлива. Положите полотенца в подходящий контейнер после отключения топливопроводов.
Предупреждение о дорожном испытании


[image: image35.wmf] Предупреждение Дорожное испытание транспортного средства в условиях безопасности и соблюдения правил дорожного движения, не пытаться контролировать транспортное средство может поставить под угрозу безопасные условия эксплуатации. Нарушение указанных выше инструкций по технике безопасности приведет к серьезным травмам.
Предупреждение о защитных очках и

сжатый воздух


[image: image36.wmf] Предупреждение Надевайте защитные очки, чтобы избежать травм глаз при использовании сжатого воздуха.
Предупреждение о защитных очках и топливе


[image: image37.wmf] Предупреждение Обязательно носите защитные очки для предотвращения топливного всплеска в глаза при обработке топлива.
Предупреждение о системе подушки безопасности


[image: image38.wmf] Предупреждение Это транспортное средство оборудовано системой подушки безопасности в нарушение

Это приведет к следующим ситуациям:

• Развертывание подушки безопасности

• Телесные повреждения

• Ненужное обслуживание системы подушки безопасности

Во избежание вышеуказанной ситуации соблюдайте следующие критерии:

• На схеме запасных частей системы подушки безопасности определите, ремонтируете ли вы систему подушки безопасности

Поненты, или замыкание, или оставайтесь рядом.

• При ремонте системы подушки безопасности

Необходимо отключить систему подушки безопасности.
Справка: 500-13B дополнительного содержимого подушки безопасности, связанного с удерживающей системой
Предупреждение об обращении с системой подушки безопасности


[image: image39.wmf] Предупреждение Если вы ремонтируете компоненты системы подушки безопасности, или цепь, или оставайтесь рядом, вы должны отключить систему подушки безопасности
. Ссылка: 500-13B податливый -

ПСИХИЧЕСКАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА СОДЕРЖИТ ПОДУШКУ БЕЗОПАСНОСТИ.
Нарушение надлежащих процедур приведет к развертыванию подушки безопасности, травмам или ненужному техническому обслуживанию.
Предупреждение о системе подушки безопасности модули пересмотрены


[image: image40.wmf] Предупреждение Для предотвращения случайного развертывания подушки безопасности, приводящего к личным травмам, неразвернутый модуль подушки безопасности не может быть обработан как обычные отходы мастерской. Неразвернутый модуль подушки безопасности содержит ряд веществ, он может привести к серьезным заболеваниям или травмам, если герметичный контейнер будет поврежден в процессе брака. Соблюдайте процедуры по демонтажу неразвернутого модуля подушки безопасности в безопасном режиме, если не следовать предписанному способу демонтажа надувного модуля, это вызовет телесные повреждения или нарушит закон.
Предупреждение о хранении и обращении с модулем системы подушки безопасности

[image: image41.wmf]Предупреждение  Неразвернутая транспортировка

модуль подушки безопасности:

• Не используйте провод или соединитель для транспортировки модуля подушки безопасности

• Убедитесь, что подушка безопасности не открыта к себе, убедитесь, что отверстие подушки безопасности не расположено к поверхности подушки безопасности, когда вы храните неразвернутую подушку безопасности

Отверстия подушки безопасности не могут быть обращены вниз при хранении рулевой колонки, рулевая колонка не может оставаться вертикально вниз. Вокруг подушки безопасности должно быть достаточно места, чтобы избежать случайного развертывания, в противном случае это приведет к травмам.
Предупреждение о специальных инструментах для системы подушки безопасности

[image: image42.wmf] Предупреждение Во избежание развертывания подушки безопасности -

В процессе поиска и устранения неисправностей системы подушки безопасности можно использовать только оборудование и методы, указанные в данном руководстве. Если вы не используете указанное оборудование, это может привести к развертыванию подушки безопасности, травме или ненужному техническому обслуживанию системы подушки безопасности.
Предупреждение о подъеме транспортного средства


[image: image43.wmf] Предупреждение Чтобы избежать повреждения транспортного средства и серьезных травм, необходимо соблюдать указанные части данного руководства для подъема или поддержки
Справка: 100-02 тяговое и подъемное содержание.
Предупреждение о сносе окна


[image: image44.wmf] Предупреждение Используйте разрешенные защитные очки и перчатки, чтобы избежать травм при обработке любого типа стекла.
Предупреждения системы ввода без ключей

[image: image45.wmf] Осторожно: При отказе или неисправности системы ввода без ключа используйте механическую клавишу удаленного ключа для механического открытия двери.
Осторожноs Системы запуска ключей


[image: image46.wmf]Осторожно: При отказе системы запуска ключа установите на переключатель A Key Start (Запуск ключа) световую индикаторную часть удаленного ключа и запустите транспортное средство.
Осторожноs Воздуха в системе рулевого управления

[image: image47.wmf]Осторожно: Если система рулевого управления была погашена, если не выпустить воздух в систему рулевого управления, показания уровня не будут точными. Воздух в Масле  вызовет кавитационный шум гидравлического масляного насоса, длительное пробег также вызовет

Повреждение гидронасоса.
Осторожноs Iof Нержавеющий материал


[image: image48.wmf] Осторожно:  Часть внутренней поверхности металлической облицовки покрыта ингибитором ржавчины для обеспечения защиты от ржавчины. При ремонте сварного шва поврежденных частей ржавчины или установке нового сварного шва необходимо покрыть ингибитор ржавчины, чтобы предотвратить коррозионные повреждения.
Осторожноs Ремонта приводного ремня

[image: image49.wmf] Осторожно: Не ремонтируйте приводной ремень,

Ремонт приводного ремня приведет к поломке организации приводного ремня.

Нарушение этого предложения приведет к повреждению приводного ремня.
Осторожноs из крепления застежек

[image: image50.wmf] Осторожно: Номер изделия запасных частей должен быть правильным. Детали, которые требуют использования клея, блокирующего резьбу, смазывающих элементов, ингибиторов коррозии или герметиков, особо отмечены в программе технического обслуживания. Некоторые новые детали были покрыты покрытием.

Эти краски не должны использоваться на компонентах, за исключением отдельных инструкций. Этот лак будет влиять на конечный крутящий момент, тем самым дополнительно воздействуя на рабочий элемент. При установке компонентов во избежание повреждения обязательно используйте правильное заданное значение крутящего момента
.Осторожноs из использования машины диагностики неисправности

[image: image51.wmf] Осторожно: Нельзя использовать диагностический компьютер, на котором могут отображаться неправильные данные. Использование неисправной диагностической машины может привести к ошибочной диагностике и ненужной замене деталей.
Осторожноs из выбросов двигателя

[image: image52.wmf] Осторожно: The modification of the engine or its components will affect the 
emission control of the vehicle, it is possible to turn on the malfunction indicator lamp (OBD) lights. Therefore modifying the vehicle cannot pass the annual vehicle inspection. 
Осторожноs of fasteners

[image: image53.wmf] Осторожно: Use the correct fastener in correct position. he article number of the replacement parts must be correct. The parts which requires to use thread locking glue, member lubricants, corrosion inhibitors or sealants fasteners or replace disposable fasteners are particularly pointed out in the maintenance program. Unless the individual instruction, you shall not use paint, oil or corrosion inhibitors on the fasteners or the surface of fasteners. These varnish will affect the torque and connection force of the fasteners and damage fasteners. When installing fasten-

ers, be sure to use the correct tightening
sequence and the tightening torque value to avoid the damage of components and system.
Осторожно Давления топлива

[image: image54.wmf] Осторожно: авление топлива не должно превышать заданного значения, иначе оно повредит регулятор давления топлива или манометр.
Осторожноs Крепления планки топливного бака


[image: image55.wmf]Осторожно: Попеременно постепенно затягивают застежки накладок до достижения заданного значения крутящего момента. Если не закрепить крепежные элементы лямки до заданного крутящего момента, дно топливного бака закручивается вверх. Таким образом, датчик топлива будет указывать, что в баке еще есть масло, даже нет топлива.
Осторожноs Топливных трубопроводов нейлона

[image: image56.wmf] Осторожно: Не пытайтесь выпрямить скошенные трубы с нейлоновым маслом. Во избежание повреждения транспортного средства замените все трубы для впуска нейлонового масла или трубы для возврата масла.
Осторожноs Кремниевое загрязнение датчика нагретого кислорода


[image: image57.wmf] Осторожно: Использование неправильного вулканизированного уплотнения при комнатной температуре (небезопасного для кислородного датчика) или избыточного хладагента двигателя или потребления масла приведет к загрязнению кислородного датчика. Удаление нагретого кислородного датчика и проверка части датчика, которая была открыта в поток выхлопных газов, проверка наличия загрязнения. В случае загрязнения на датчике будет присутствовать слой белого порошка, который был открыт в поток выхлопных газов. Загрязнение кремнием приведет к (HO2S) избыточному напряжению сигнала (что указывает на слишком большую толщину выхлопа), но неутвержденности. Модуль управления снизит подачу масла для двигателя и вызовет серьезное ухудшение характеристик вождения. Устранение источника загрязнения перед заменой кислородного датчика.
Осторожноs Одноцилиндрового слива масла


[image: image58.wmf] Осторожно: Во избежание утечки масла из одноцилиндрового двигателя и возможного его повреждения перед выполнением программы испытаний змеевика топливной форсунки сбросьте давление топлива.
Осторожноs Использования подходящей жидкости для рулевого управления

[image: image59.wmf] Осторожно: При добавлении или полной замене руля обязательно используйте соответствующую жидкость для усиления руля.

Использование неподходящей жидкости может привести к повреждению шланга и уплотнения и утечкам жидкости.
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