100-01- 9            Идентификационные коды             100-01- 9

Раздел 100-01 Идентификация

Применимая модель: Zotye T600

Введение и эксплуатация

Идентификация транспортного средства

VIN кодыe
Шильда транспортного средства
Описание и операция

Идентификация транспортного средства

Обычно транспортные средства идентифицируются по паспортным табличкам транспортных средств и кодам VIN.

Паспортная табличка транспортного средства расположена справа от центральной стойки, код или текст на паспортной табличке может точно описывать основные параметры изготовления транспортного средства.

Идентификационный номер транспортного средства (VIN) находится в семи позициях, включая три позиции, которые легко проверить:

Первый расположен сверху приборной панели, можно увидеть через левое дно лобового стекла;

Вторая расположена у правой задней четверной панели;

Третий расположен в правой нижней части внутренней панели капота.
Кодовое местоположение VIN
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	No.
	Объяснение

	1
	Правая задняя четверть панели (VIN)

	2
	 Левая сторона приборной панели, рядом с левой нижней частью лобового стекла (VIN)

	3
	Правая нижняя часть внутренней панели капота (VIN)

	4
	таблички с фамилией Транспортного средства


VIN
Следующий VIN-код является примером, который не относится к конкретному транспортному средству.
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	No.
	Объяснение
	No.
	Объяснение

	1
	Географическая область
	7
	Тип кузова

	2
	Страна
	8
	Тип двигателя

	3
	Производитель
	9
	Контрольная цифра

	4
	Фирменный тип транспортного средства
	10
	Год

	5
	Тип передачи
	11
	Сборочный завод

	6
	Системный тип сдержанности
	12
	Производственный порядковый номер


VIN код состоит из трех частей, мировой идентификационный код изготовителя, раздел описания транспортного средства, раздел индикации транспортного средства, в общей сложности 17 слов. Производитель транспортного средства несет ответственность за уникальность идентификационного кода транспортного средства.
	WMI (Part I)
	VDS (Part II)
	VIS (Part III)

	L
	V
	X
	A
	D
	R
	J
	F
	0
	1
	1
	0
	0
	2
	3
	4
	6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Географическая область
	Страна

Country
	Производитель

Manufacturer
	Фирменный тип транспортного средства


	Форма передачи


	Тип тормозной системы
	Тип кузова
	Тип двигателя
	Контрольная цифра
	Год
	Сборочный завод
	Производственный порядковый номер




·Часть I (WMI): Идентификационный код мирового производителя

С первого по третий номер VIN-кода, WMI должен соответствовать положениям GB16737. ООО "Чжэцзян Зотэ Холдинг" именуется "LJB".
Часть II (VDS): Раздел "Описание транспортного средства"
Составлено по типу марки транспортного средства, типу трансмиссии, типу удерживающей системы, типу кузова, типу двигателя и контрольной цифре.
Первый код VDS (четвертый код VIN): тип марки транспортного средства

	Код
	Тип бренда транспортного средства
	Код
	Тип бренда транспортного средства

	1
	Jiangnan субкомпактный легковой автомобиль
	A
	Субкомпактный легковой автомобиль Zotye

	2
	Джиангнан компактный легковой автомобиль
	B
	Компактный легковой автомобиль Zotye

	3
	Джиангнан лимузин легковой автомобиль
	C
	Пассажирский автомобиль лимузина Zotye

	4
	Пассажирский автомобиль специального назначения Jiangnan 
	D
	Пассажирский автомобиль специального назначения Zotye

	5
	Джиангнан электрический пассажирский автомобиль
	E
	Электрический пассажирский автомобиль Zotye

	6
	Джиангнан коммунальный легковой автомобиль
	F
	Коммунальный легковой автомобиль Zotye

	7
	Джиангнан внедорожный легковой автомобиль
	G
	Житье внедорожный легковой автомобиль

	 
	
	H
	Автобус света Zotye


Второй код VDS (пятый код VIN): Код типа передачи

Легковой автомобиль, автобус и неполное транспортное средство
	Code
	Transmission Type
	Code
	Transmission Type

	1
	Механическая коробка передач с 4 скоростями
	5
	Бесступенчатая коробка передач (CVT)

	2
	Механическая коробка передач с 5 скоростями
	6
	Автоматизированная ручная коробка передач (АМТ)

	3
	Автоматическая коробка передач (AT)
	7
	Передача Двойного сцепления DSG

	4
	Автоматический спорт
	
	


Третий код VDS (шестой код VIN): код типа удерживающей системы
	Code
	Системный тип сдержанности

	A
	Ручной ремень безопасности

	B
	Ручные ремни безопасности, боковая подушка безопасности водителя

	C
	Ручные ремни безопасности, боковые подушки безопасности водителя и пассажира

	D
	Ручные ремни безопасности, боковые подушки безопасности водителя и пассажира, боковые подушки безопасности


Четвертый код VDS (седьмой код VIN): Код типа кузова
	Code
	Тип кузова
	Code
	Тип кузова

	1
	2-дверный
	4
	4-дверный хэтчбек

	2
	3-дверный автомобиль-купе
	5
	5-дверный хэтчбек

	3
	4-дверный седан
	6
	4-дверный автомобиль-купе


Пятый код VDS (восьмой код VIN): Код типа двигателя
	Code
	Тип двигателя
	Code
	Тип двигателя

	A
	0.8L бензиновый двигатель
	K
	3.0L бензиновый двигатель

	B
	1,3 л бензинового двигателя
	L
	Свыше 3.0L бензиновый двигатель

	C
	1,0 л бензинового двигателя
	M
	Электродвигатель

	D
	1,5 л бензинового двигателя
	N
	1.2L бензиновый двигатель

	E
	1,1 л бензинового двигателя
	P
	Гибрид

	F
	1,6 л бензинового двигателя
	R
	Топливный элемент

	G
	1,8 л бензинового двигателя
	S
	Двойное топливо

	H
	2,0 л бензинового двигателя
	1
	1.9L дизельный двигатель

	J
	2,5 л бензинового двигателя
	2
	2.4L дизельный двигатель


Шестой код VDS (девятый код VIN):

Указывая любой цифрой от 0 до 9 или буквой "X", он используется для проверки точности записей о шнуре идентификации транспортного средства, рассчитываемых следующими методами:
	ЦифраVIN
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Соответствующие величины
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


	Буква VIN
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	J
	K

	Соответствующие величины
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	1
	2


	Буква VIN
	L
	M
	N
	P
	R
	S
	T
	U
	V
	W
	X
	Y
	Z

	Соответствующие величины
	3
	4
	5
	7
	9
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


Определение соответствующего весового коэффициента для каждого номера идентификационного кода транспортного средства согласно следующей таблице.
	Позиция в VIN
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Весовой коэффициент
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	10
	*
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2


·Часть III (VIS): Раздел индикации транспортного средства (VIS) состоит из 8 номеров года, сборочного завода, номера производственной последовательности и т.д.
Первый код VIS (десятый код VIN): "Год - выберите код года" в соответствии с положениями следующей таблицы (переработка каждые 30 лет).
	Год
	Code
	Год
	Code
	Год
	Code
	Год
	Code

	2001
	1
	2011
	B
	2021
	M
	2031
	1

	2002
	2
	2012
	C
	2022
	N
	2032
	2

	2003
	3
	2013
	D
	2023
	P
	2033
	3

	2004
	4
	2014
	E
	2024
	R
	2034
	4

	2005
	5
	2015
	F
	2025
	S
	2035
	5

	2006
	6
	2016
	G
	2026
	T
	2036
	6

	2007
	7
	2017
	H
	2027
	V
	2037
	7

	2008
	8
	2018
	J
	2028
	W
	2038
	8

	2009
	9
	2019
	K
	2029
	X
	2039
	9

	2010
	A
	2020
	L
	2030
	Y
	2040
	A


Второй код VIS (одиннадцатый код VIN): сборочный завод
	Code
	Сборочный завод

	0
	Hunan Jiangnan Automobile Manufacturing Co., Ltd.

	B
	Hunan Jiangnan Automobile Manufacturing Co., Ltd. Zhejiang Yongkang Zotye Branch

	C
	Hunan Jiangnan Automobile Manufacturing Co., Ltd. Xingsha Factory


Третье к восьмым кодексам ВИСА (двенадцатое к семнадцатым кодексам VIN): Производственный Порядковый номер
Представляет собой последовательность продуктов годового выпуска производственной линии, последовательно используя для подсчета от 000001. Например: одна производственная линия производит первый агрегат, второй агрегат, третий агрегат....., ссылаясь на 000001, 000002, 000003...... и так далее.
Позиции и методы маркировки идентификационного номера транспортного средства (VIN)) 
1. Каждое транспортное средство должно иметь уникальный VIN и иметь маркировку в указанном месте.

2. VIN должен гравироваться на конструкционной части транспортного средства, которая на первой половине правой стороны транспортного средства легко видна и не может быть повреждена или заменена, высота слова должна быть не менее 7 мм, глубина должна быть не менее 0 0,3 мм, шрифт должен быть курсивом.

3. VIN должен быть обозначен на паспортной табличке транспортного средства, высота слова должна быть не менее 7 мм, глубина должна быть не менее 0 .3 мм, шрифт должен быть курсивом.

Заводская табличка должна быть постоянно прикреплена к конструкционной части транспортного средства, которая не может быть снята или заменена.

4. Паспортная табличка должна быть закреплена на приборной панели и рядом с левой передней стойкой лобового стекла, паспортная табличка должна быть жестко закреплена, ее нельзя снять без повреждения. Номера должны быть расположены горизонтально, письменность должна быть ясной, при дневном свете наблюдатель снаружи транспортного средства должен иметь возможность различать идентификационный номер транспортного средства.

5. VIN маркируется по крайней мере в одном документе вместе с транспортным средством

6. VIN должен быть написан в одну строку без какого-либо промежутка между на документах, он также должен быть обозначен в ряд при печати на транспортных средствах или заводской табличке. В особых случаях он должен быть отмечен в две строки по техническим причинам, между ними должны быть любые пустые строки, начиная с выбора до конца каждой строки представляет собой разделитель. Разделитель должен отличаться от любого используемого слова VIN и его нельзя легко путать с номерами VIN.
Семь позиций идентификационного номера транспортного средства (VIN):
Первый расположен поверх приборной панели, его можно найти через левый нижний угол лобового стекла;

Второй расположен на правом столбе А, его можно найти после разборки панели обрезки столба А;

Второй расположен на правом столбе B, его можно найти после разборки панели обрезки В-столба;

Четвёртая расположена у правой задней четверной панели;

Пятая расположена справа от редкого шасси (под нижней правой частью заднего сиденья);

Шестой расположен в правой нижней части внутренней панели капота (его можно найти после разборки панели обрезки С-стойки);

Седьмой расположен в правом нижнем углу панели крышки двигателя.
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	No.
	Описание

	1
	Левая сторона приборной панели, рядом с передним лобовым стеклом

	2
	Правильный столп А

	3
	Правый столп B

	4
	Правая панель задней четверти

	5
	Справа от редкого шасси (под нижним правым задним сиденьем)

	6
	Правая нижняя часть внутренней панели капота (после разборки панели обрезки С-стойки)

	7
	Правый нижний угол панели крышки двигателя


Vehicle nameplate
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	No.
	Описание
	No.
	Описание

	1
	VIN Код
	6
	Максимально допустимый вес транспортного средства

	2
	Тип транспортного средства
	7
	Мощность двигателя

	3
	Мощность двигателя
	8
	Тип двигателя

	4
	Способность места
	9
	Бренд транспортного средства

	5
	Дата изготовления
	
	


Местоположение шильды транспортного средства
· Паспортная табличка расположена в нижней части правой стойки B.
ZOTYE T600


